**茶几等总务类项目技术参数（第一包）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数、性能指标 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1 | 茶几 | 规格：750\*450\*520(mm)1、基材：采用全橡木框架，面板为2.5cm厚中密度纤维板；优质胡桃木皮贴面；2、油漆：采用优质环保油漆，油漆面部分无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。甲醛等有害物质释放量达到国家GB18581-2009标准；3、白粘胶：采用优质环保白粘胶，环保标准达到国家标准。4、颜色同沙发木框颜色一致。 | 650 | 3 | 1950 |
| 编号 | 货物名称 | 技术参数、性能指标 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 2 | 单人床 | 产品规格：2070\*900\*500mm床框采用40\*80mm矩形钢管焊接而成，厚度1.2mm；床面采用70\*15mm C形钢一次冲压而成，厚度1.0mm；床腿采用50\*50mm矩形钢管焊接而成，厚度1.2mm；床头床尾板采用ABS材料，一次注塑成型，头高脚低设计，强度高，装有锁紧装置，可快速拆卸，可兼做CPR板应急使用，满足临床急救需求。床框四角带有输液架孔，方便病人输液。产品说明：床体采用高频型钢焊接成型，结构合理、坚固耐用，床的整体便面经静电喷塑处理。适用于不能下床或不便下床的病人，为他们提供休养、治疗及日常生活必须的特护服务，提高护理水平，改善病人生活质量，特别适合家庭、社区医疗护理机构、养老院、老年病医院使用。可选配置：不锈钢输液架、塑包静音刹车轮，铝合金护栏、餐桌板、半棕半棉床垫，鞋盆架，防撞条. | 1000 | 4 | 4000 |
| 3 | 更衣柜 | 柜体采用一级优质冷轧钢板，板厚0.5mm，柜体面采用优质环氧树脂粉末静电喷漆处理，优质名牌五金件，所有金属表面经高温除油，除污，酸洗，磷化后，经高压静电粉末喷漆生产成喷漆处理，保证图层附着力强，焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼，折角处圆滑，无毛刺，各接合部连接合理带锁，节约时尚，美观大方。 | 580 | 7 | 4060 |
| 4 | 二人沙发 | 1.规格型号：1600\*860\*880mm2.材质：框架：选用实木木方、材质坚硬、刚性强、经防虫、防腐处理、含水率≤9、符合GB/T3324标准。座垫海绵：采用优质发泡海绵、软硬适中、回弹性好不易变形。橡筋：采用排列均匀、无接口、无断裂的国产橡筋带。弹簧：高强度蛇弹、韧性好、弹力强。环保西皮：采用环保西皮平纹皮、皮面光泽度好、透气性强、无伤疤。暗痕少、柔软而富有韧性、厚度适中、具有冬暖夏凉的效果且手感良好。底漆：采用优质PU、PE聚酯漆、流平性、透明性好、附着力强。面漆：采用环保型优质聚酯漆、涂料固体成份高、多种类可依涂装的要求选择、并具有：①流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。②光泽柔和、持久耐黄变、手感良好。③耐弱酸碱腐蚀性、耐油性、耐湿热性、耐盐雾性良好。粘合剂：采用国产白乳胶和环保型喷胶是新型高分子材料具有无毒、气味小、耐老化等特点。3.颜色：咖啡色，参考图片颜色。4.需提供样品，否则按无效投标处理。 | 1700 | 1 | 1700 |
| 5 | 衣架 | 粗壮，结实耐用，可挂重物，稳定性高，不易倾倒。材质优良，致密稳定，不会有开裂、变形的情况。很有亲和力，造型优美，有艺术感，精致高档。实木坚固耐用，防腐防潮，做功细致，组装方便，美观大方。 | 330 | 4 | 1320 |
| 6 | 椅子 | 面材：采用优质进口西皮，厚度1.0-1.2MM,海绵:东亚高密度定型海绵,密度为35-45KG/立方,粘胶：国产“定立高”高级环保胶粘剂。油漆：德国进口“易涂宝”牌油漆，绿色环保，硬度≥2H；弓形架:优质25钢管为原料,高强度不变型. | 390 | 29 | 11310 |
| 7 | 讲课台 | 1、板材：采用E1级优质环保三聚氰胺板，表面耐磨-磨耗值≤80mg/100r；表面耐划痕≥1.5N；甲醛释放量≤9.0mg/100g，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准，颜色为白橡色。2、表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿； 3、桌腿采用优质钢材1.2厚。4、偏心件、连接五金件：表面镀锌或镀镍，拉力最大负荷K/V：连接杆>4.5,偏心件>3.2，硬度>99HV10，经防锈处理，达国家标准GB/T10125-1997、GB6461-86。 | 1200 | 1 | 1200 |
| 8 | 储物柜 | 柜体采用一级优质冷轧钢板，板厚0.5mm，柜体面采用优质环氧树脂粉末静电喷漆处理，优质名牌五金件，所有金属表面经高温除油，除污，酸洗，磷化后，经高压静电粉末喷漆生产成喷漆处理，保证图层附着力强，焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼，折角处圆滑，无毛刺，各接合部连接合理带锁，节约时尚，美观大方。 | 580 | 1 | 580 |
| 9 | 三人沙发 | 1.规格型号：2000\*860\*880mm2.材质：框架：选用实木木方、材质坚硬、刚性强、经防虫、防腐处理、含水率≤9、符合GB/T3324标准。座垫海绵：采用优质发泡海绵、软硬适中、回弹性好不易变形。橡筋：采用排列均匀、无接口、无断裂的国产橡筋带。弹簧：高强度蛇弹、韧性好、弹力强。环保西皮：采用环保西皮平纹皮、皮面光泽度好、透气性强、无伤疤。暗痕少、柔软而富有韧性、厚度适中、具有冬暖夏凉的效果且手感良好。底漆：采用优质PU、PE聚酯漆、流平性、透明性好、附着力强。面漆：采用环保型优质聚酯漆、涂料固体成份高、多种类可依涂装的要求选择、并具有：①流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。②光泽柔和、持久耐黄变、手感良好。③耐弱酸碱腐蚀性、耐油性、耐湿热性、耐盐雾性良好。粘合剂：采用国产白乳胶和环保型喷胶是新型高分子材料具有无毒、气味小、耐老化等特点。3.颜色：咖啡色，参考图片颜色。4.需提供样品，否则按无效投标处理。 | 2200 | 7 | 15400 |
| 10 | 文件柜 | 柜体采用一级优质冷轧钢板，板厚0.5mm，柜体面采用优质环氧树脂粉末静电喷漆处理，优质名牌五金件，所有金属表面经高温除油，除污，酸洗，磷化后，经高压静电粉末喷漆生产成喷漆处理，保证图层附着力强，焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼，折角处圆滑，无毛刺，各接合部连接合理带锁，节约时尚，美观大方。 | 530 | 18 | 9540 |
| 11 | 10人组办公桌 | 3500\*120\*760mm板材：采用E1级优质环保三聚氰胺板，表面耐磨-磨耗值≤80mg/100r；表面耐划痕≥1.5N；甲醛释放量≤9.0mg/100g，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准，颜色为白橡色。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；桌腿坚固耐用。偏心件、连接五金件：表面镀锌或镀镍，拉力最大负荷K/V：连接杆>4.5,偏心件>3.2，硬度>99HV10，经防锈处理，达国家标准GB/T10125-1997、GB6461-86。 | 3500 | 1 | 3500 |