**鄂尔多斯市中心医院院内采购净化空调过滤器等计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 效率 | 材质 | 规格（mm） | 单位 | 预估数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| 1 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 290\*290\*46 | 个 | 108 | 35 | 3780 |
| 2 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 290\*493\*46 | 个 | 268 | 38 | 10184 |
| 3 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 290\*595\*46 | 个 | 544 | 40 | 21760 |
| 4 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 493\*493\*46 | 个 | 272 | 40 | 10880 |
| 5 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 493\*595\*46 | 个 | 916 | 42 | 38472 |
| 6 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 595\*595\*46 | 个 | 1024 | 42 | 43008 |
| 7 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 450\*250\*46 | 个 | 12 | 35 | 420 |
| 8 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 620\*640\*40 | 个 | 24 | 48 | 1152 |
| 9 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 470\*650\*46 | 个 | 24 | 50 | 1200 |
| 10 | 初效过滤器 | G4 | 纸框 | 785\*785\*96 | 个 | 12 | 48 | 576 |
| 11 | 初效过滤器 | G4 | 纸框 | 765\*627\*96 | 个 | 12 | 48 | 576 |
| 12 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 287\*492\*381 | 个 | 36 | 40 | 1440 |
| 13 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 287\*492\*381 | 个 | 100 | 40 | 4000 |
| 14 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 287\*592\*381 | 个 | 166 | 42 | 6972 |
| 15 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 493\*493\*381 | 个 | 80 | 45 | 3600 |
| 16 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 493\*592\*381 | 个 | 294 | 48 | 14112 |
| 17 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 592\*592\*381 | 个 | 302 | 50 | 15100 |
| 18 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 620\*640\*20\*200\*6P | 个 | 12 | 54 | 648 |
| 19 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 1037\*312\*50 | 个 | 60 | 52 | 3120 |
| 20 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 510\*310\*50 | 个 | 15 | 38 | 570 |
| 21 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 310\*310\*50 | 个 | 15 | 36 | 540 |
| 22 | 亚高校过滤器 | H10 | PVC | 287\*592\*292 | 个 | 8 | 220 | 1760 |
| 23 | 亚高校过滤器 | H10 | PVC | 592\*592\*292 | 个 | 40 | 320 | 12800 |
| 24 | 亚高校过滤器 | H10 | 镀锌框 | 610\*610\*292 | 个 | 16 | 320 | 5120 |
| 25 | 亚高校过滤器 | H10 | 镀锌框 | 610\*287\*292 | 个 | 8 | 220 | 1760 |
| 26 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 484\*484\*150 | 个 | 4 | 240 | 960 |
| 27 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 320\*320\*150 | 个 | 24 | 200 | 4800 |
| 28 | 亚高校过滤器 | H13 | 铝框 | 484\*484\*96 | 个 | 13 | 240 | 3120 |
| 29 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 320\*320\*220 | 个 | 12 | 220 | 2640 |
| 30 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 484\*484\*220 | 个 | 15 | 260 | 3900 |
| 31 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 610\*610\*150 | 个 | 11 | 260 | 2860 |
| 32 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 610\*305\*150 | 个 | 6 | 220 | 1320 |
| 33 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 610\*610\*70 | 个 | 5 | 260 | 1300 |
| 34 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 610\*305\*70 | 个 | 5 | 190 | 950 |
| 35 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 610\*610\*220 | 个 | 3 | 290 | 870 |
| 36 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 484\*484\*230 | 个 | 7 | 270 | 1890 |
| 37 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 915\*610\*150 | 个 | 1 | 370 | 370 |
| 38 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 915\*610\*70 | 个 | 22 | 370 | 8140 |
| 39 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 915\*610\*55 | 个 | 28 | 330 | 9240 |
| 40 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 915\*305\*55 | 个 | 56 | 270 | 15120 |
| 41 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 762\*610\*70 | 个 | 6 | 270 | 1620 |
| 42 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 610\*610\*150 | 个 | 8 | 270 | 2160 |
| 43 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 610\*610\*70 | 个 | 29 | 270 | 7830 |
| 44 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 610\*305\*150 | 个 | 26 | 230 | 5980 |
| 45 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 610\*305\*70 | 个 | 3 | 190 | 570 |
| 46 | 高效过滤器 | H13 | 铝框 | 610\*305\*55 | 个 | 28 | 190 | 5320 |
| 47 | V型活性炭过滤器 |  | PVC | 610\*610\*292-4V | 个 | 24 | 580 | 13920 |
| 48 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 715\*715\*12 | 个 | 1 | 30 | 30 |
| 49 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 318\*318\*12 | 个 | 29 | 25 | 725 |
| 50 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 515\*515\*12 | 个 | 6 | 25 | 150 |
| 51 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 915\*718\*12 | 个 | 2 | 30 | 60 |
| 52 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 615\*615\*12 | 个 | 8 | 26 | 208 |
| 53 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 315\*515\*12 | 个 | 7 | 23 | 161 |
| 54 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 515\*715\*12 | 个 | 5 | 25 | 125 |
| 55 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 1090\*350\*12 | 个 | 44 | 26 | 1144 |
| 56 | 回风棉 | G4 | 纤维 | 1090\*350 | 个 | 528 | 8 | 4224 |
| 57 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 290\*360\*46 | 个 | 26 | 34 | 884 |
| 58 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 290\*390\*46 | 个 | 80 | 35 | 2800 |
| 59 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 290\*490\*46 | 个 | 89 | 35 | 3115 |
| 60 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 290\*590\*46 | 个 | 167 | 42 | 7014 |
| 61 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 360\*490\*46 | 个 | 24 | 40 | 960 |
| 62 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 390\*490\*46 | 个 | 22 | 40 | 880 |
| 63 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 490\*490\*46 | 个 | 39 | 42 | 1638 |
| 64 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 490\*590\*46 | 个 | 352 | 45 | 15840 |
| 65 | 初效过滤器 | G4 | 铝框 镀锌龙骨架 | 590\*590\*46 | 个 | 152 | 48 | 7296 |
| 66 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 290×390×381 | 个 | 80 | 40 | 3200 |
| 67 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 290×490×381 | 个 | 89 | 40 | 3560 |
| 68 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 290×590×381 | 个 | 158 | 42 | 6636 |
| 69 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 360×490×381 | 个 | 18 | 40 | 720 |
| 70 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 390×490×381 | 个 | 22 | 40 | 880 |
| 71 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 490×490×381 | 个 | 63 | 46 | 2898 |
| 72 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 490×590×381 | 个 | 332 | 50 | 16600 |
| 73 | 中效过滤器 | F8 | 铝框 | 590×590×381 | 个 | 135 | 50 | 6750 |
| 74 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 90\*235 | 个 | 12 | 15 | 180 |
| 75 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 118\*515 | 个 | 8 | 22 | 176 |
| 76 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 205\*410 | 个 | 3 | 25 | 75 |
| 77 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 206\*1006 | 个 | 6 | 33 | 198 |
| 78 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 218\*415 | 个 | 40 | 25 | 1000 |
| 79 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 235\*535 | 个 | 2 | 25 | 50 |
| 80 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 285\*335 | 个 | 20 | 25 | 500 |
| 81 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 300\*395 | 个 | 2 | 25 | 50 |
| 82 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 300\*900 | 个 | 2 | 32 | 64 |
| 83 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 315\*715 | 个 | 20 | 30 | 600 |
| 84 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 325\*815 | 个 | 50 | 28 | 1400 |
| 85 | 尼龙回风网 |  | 铝框一体 镀锌龙骨架 | 515\*515 | 个 | 80 | 30 | 2400 |
| 合计 | | | | | | | | 393621 |