**参数要求：**

|  |
| --- |
| **1.应用服务器（数量1个）**，虚拟机服务器，CPU：8核，主频2.0G以上；内存：16G/DDR4；系统盘：200G（独立虚拟盘，如vda，不分配交换分区SWAP）；互联网网口：百兆；专网网口：千兆；CPU架构：X86或ARM服务期限：2025年6月1日-2026年4月30日 |
| **2.前置服务器（数量13个）**，虚拟机服务器，CPU：8核，主频2.0G以上；内存：16G/DDR4；系统盘：200G（独立虚拟盘，如vda，不分配交换分区SWAP）；互联网网口：百兆；专网网口：千兆；CPU架构：X86或ARM服务期限：2025年8月1日-2026年4月30日 |